

# هادی قدرتی

4011130683

درس شبکه پروژه سوم

1. مسیریابی استاتیک یعنی دونه دونه اجزای شبکه مان را به صورت دقیق به هم معرفی کنیم. اما در مسیریابی داینامیک خود به خود عملیات شناسایی صورت می گیرد و آن ها را به هم معرفی می کند.

2. خیر، تعداد آی پی هایی که برای دو تا لینک بین سه روتر داریم کافی نیست. به همین دلیل از /28 استفاده می کنیم.

10.1.11.0/30 255.255.255.252

10.1.11.0/28 255.255.255.240 🡪 10.1.11.0/29 255.255.255.248