# هستی نمازی - 401130923

تفاوت مسیریابی استاتیک و داینامیک:

* تنظیم مسیرها: استاتیک به صورت دستی تنظیم می‌شود؛ داینامیک به طور خودکار با پروتکل‌ها.
* انعطاف‌پذیری: استاتیک ثابت است و نیاز به تغییر دستی دارد؛ داینامیک خود را با تغییرات شبکه وفق می‌دهد.
* پیچیدگی: استاتیک ساده و کم‌هزینه است؛ داینامیک پیچیده و نیازمند منابع بیشتر.
* کاربرد: استاتیک برای شبکه‌های کوچک؛ داینامیک برای شبکه‌های بزرگ و پویا.
* امنیت: استاتیک امن‌تر؛ داینامیک مستعد حملات مگر با تدابیر امنیتی.